**МЧС предупреждает – не за горами отопительный сезон**

С приходом холодов наступает и осенне-зимний пожароопасный период.

Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Печи нередко оставляют во время топки без наблюдения. В сильные морозы печи топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей, а если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен.

Собственникам и жильцам жилых домов, имеющих печное отопление, перед началом отопительного сезона следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации. Необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать и вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке, крыше и выше кровли. Проводить своевременную очистку от скопления сажи дымоходов печей. Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить следующие требования: печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу из других горючих материалов. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье.

С наступлением минусовых температур увеличивается нагрузка на электрическую сеть за счет активного использования электронагревательных приборов. Ни для кого не секрет, что электрическая проводка во многих жилых домах, особенно в жилых домах старой постройки, находится далеко не в идеальном состоянии, а это может привести к пожару.

В связи с этим просим Вас соблюдать меры пожарной безопасности, а именно:

* отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;
* отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии, подальше от занавесок и штор, мебели;
* не допускайте включения в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;
* не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
* перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;
* курите в строго отведенных местах;
* своевременно ремонтируйте отопительные печи;
* очистите дымоходы от сажи;
* заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе глиняно-песчаным раствором, оштукатурьте и побелите;
* на полу перед топочной дверкой установите металлический лист размером не менее 50х70 см;
* не допускайте перекала отопительной печи;
* не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями;
* не оставляйте топящиеся печи без присмотра;
* не доверяйте детям присмотр за отопительной печью.

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – человек, нарушающий и не выполняющий правила пожарной безопасности. Виновные в нарушении настоящих правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальника ТО НД и ПР № 7 УНД и ПР

ГУ МЧС России по Алтайскому краю

майор внутренней службы

Э.А. Кайзер