**Памятка населению по соблюдению мер пожарной безопасности в осенне-зимний период**

 Основными причинами пожаров в жилом секторе являются:

- неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении и детская шалость;

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей, газовых колонок.

**ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕРРИТОРИИ**

- территории, прилегающие к жилым и нежилым зданиям должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы;

- противопожарные расстояния между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов и строительство других сооружений;

- проезды и подъезды к зданиям должны быть свободными для проезда пожарной техники;

- на территории жилых домов не разрешается оставлять емкости, канистры с легковоспламеняющимися жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.

**ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ**

- в квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий запрещается устраивать производственные и складские помещения;

- в индивидуальных жилых домах, квартирах допускается хранение не более 10 литров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в закрытой таре;

- газовые баллоны должны располагаться вне зданий в шкафах из негорючих материалов у глухого простенка стены не ближе 5 метров от входа в здание;

- запрещается проверка герметичности соединений в газовых приборах при помощи открытого пламени;

- собственники (пользователи) индивидуальных жилых домов обязаны иметь первичные средства тушения пожара и противопожарный инвентарь (огнетушитель, лопата, багор и т.д.);

- рекомендуется возле каждого частного жилого дома устанавливать емкость с водой не менее 200 литров.

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ**

Запрещается:

- пользоваться неисправными розетками и приемниками электрической энергии;

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойство изоляцией;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электроутюгами, электрочайниками, электроплитками и другими нагревательными приборами, не имеющими тепловой защиты;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать у электрощитов, пусковой аппаратуры горючие, в том числе легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

**ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧНОМУ ОТОПЛЕНИЮ**

- неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются;

- печи и другие обогревательные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки от горючих конструкций потолка и стен;

- перед началом и в течение всего отопительного периода необходимо очищать дымоходы от сажи;

- на чердаках дымовые трубы должны быть отштукатурены и побелены.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- перекаливать печь.

Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплением!

Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить!

В случае возникновения пожара звоните по телефону - 01, по мобильному телефону – 112.